
Das ist das gesamte Projekt USB-Joystik mit 5 Achsen und 24 Tasten.

Um es zu studieren/modifizieren muss man es nur entpacken, und die Pfade anpassen. Im Original lag der enthaltene Order "Microchip Solutions" direkt auf "F:\".

Zum Bearbeiten benötigt man ein aktuelles MPLAB und den Compiler C18 (student edition) von Microchip.

Der Unterordner "Microchip" enthält allgemeine Files z.B. für die USB-Unterstützung. Die Dateien werden bei mir in der Praxis von diversen Projekten gemeinsam genutzt. Das Joystik-Projekt verwendet nur einige wenige Files aus diesem Ordner, ich habe aber der Einfachheit halber den gesamten Ordner in das ZIP-File gepackt.


Der Unterordner "USB Device - HID - Joystick_5_24/Firmware" enthält alle Files, die für dieses Projekt spezifisch sind. Das Hauptprogram ist gamepad.c.

Viel Spass

sprut

